**Conjunto de prelavado blanco sin grifería con columna corta**

Con grifo de llenado y caño telescópico orientable

Flexible blanco y ducha difusor antical con picos

Referencia: **435422**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado blanco sin grifería adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo de llenado con caño telescópico orientable L.200-290 y válvula con cabezal.

Mango de ducha blanco con chorro ajustable con un caudal de 10 l/min en la salida (ref. 433003).

Mango de ducha con picos y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna corta 3/4" de latón para grifería mural.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.

Este modelo de conjunto de prelavado, sin grifería, esta compuesto de piezas de recambio para la renovación de dispositivos de prelavado.