**Portarrollos WC para barra, cromado**

ABS cromado

Referencia: **510081P**

Información de prescripción

Portarrollos WC para barra de apoyo.

ABS cromado.

Instalación sin desmontar la barra.

Bloqueo antirrobo.

Junta antigiro.

Para barras de Ø 32.

Garantía 30 años.