**Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 5**

Pilas

Sin llave de corte

Referencia: **449106**

Información de prescripción

Grifo electrónico de repisa para lavabo:

Alimentación a pilas CR123 de lítio 6 V.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado.

Latiguillo flexible de PEX con rosca de H3/8" con filtro.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.