**Separador de urinario AZA**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - A. 600 mm

Referencia: **100620**

Información de prescripción

Panel separador de urinario para montaje a pared.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 3 mm.

Superficie lisa y bordes redondeados.

Fijación oculta y tornillos antirrobo TORX.

Incluye elementos de fijación.

Peso: 4 kg.

Garantía 30 años.