**Caja de empotramiento TEMPOMIX 3 lavabo**

Estanca, kit 1/2

Empotrada

Referencia: **794BOX3**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMIX 3 lavabo kit 1/2:

- Marco con junta de estanqueidade.

- Conexión hidráulica por el exterior y mantenimiento por la parte delantera.

- Instalación modular (raíles, tabique macizo, panel).

- Compatible con los paramentos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).

- Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe» (tubería recubierta con otra tubería).

- Llaves de paso y de ajuste del caudal, filtros, válvulas antirretorno y cartucho integrados y accesibles por la parte delantera.

- Grifo mezclador TEMPOMIX 3 H1/2".

- Entrega en 2 juegos: purga de la red protegida sin elemento sensible.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placa de control con las referencias: 794200 o 794250.