**Conjunto de ducha temporizado SECURITHERM**

Termostático temporizado, kit 2/2

Empotrado, rociador de ducha ROUND

Referencia: **792219**

Información de prescripción

Conjunto de ducha termostático temporizado empotrado, kit 2/2:

Placa de control de acero inoxidable satinado de 195 x 220 mm antivandálica.

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM 3/4".

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta el agua caliente.

Temperatura ajustable de 32 a 40ºC, preajustada a 38ºC.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de Bayblend® cromado.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 792BOX.