**Grifo mezclador de ducha temporizado TEMPOMIX**

Temporizado, kit 2/2

Empotrado estanco, pulsador de metal cromado

Referencia: **790218**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha empotrado, kit 2/2:

Placa de control de acero inoxidable pulido brillante de 160 x 220 mm antivandálica.

Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX 3/4".

Sistema antiatrapamiento.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Temporización ~30 segundos, pulsación suave.

Caudal de 12 l/min a 3 bar, ajustable.

Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".

Pulsador de metal cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 790BOX.