**Conjunto de ducha temporizado TEMPOSTOP**

Temporizado, kit 2/2

Caja estanca empotrable, pulsador Bayblend®

Referencia: **749239**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado empotrado, kit 2/2:

Placa de control de acero inoxidable pulido brillante de 160 x 220 mm, antivandálica.

Grifo temporizado TEMPOSTOP 3/4" para alimentación de agua mezclada.

Sistema antiatrapamiento.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar, ajustable.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Cuerpo de latón macizo.

Llave de corte M1/2" con filtro.

Pulsabor de Bayblend® cromado.

Garantía de 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 749BOX.