**Bastidor para urinario TEMPOFIX 3**

Bastidor de acero para urinario con latiguillo flexible 1/2"

Adosado

Referencia: **543000D**

Información de prescripción

Bastidor para urinario con latiguillo flexible 1/2", kit 1/2:

Bastidor empotrado de acero epoxi negro adosado.

Fijación al suelo y al muro de carga mediante los anclajes suministrados.

Distancia entre ejes regulable de 95 a 280 mm.

Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm.

Manguito de desagüe con junta de estanqueidad de Ø 50.

Conexión mediante racor de latón 1/2" para urinarios con alimentación mediante latiguillo flexible.

Se suministra premontado.

Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.

Compatible con los tabiques macizos de 13 a 120 mm.

Se suministra con caja de empotramiento.

Fluxor configurado para la purga de la red, con protección y accesorios de conexión.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con la referencias: 430000, 430010 o 430030.