**Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX urinario**

Para urinarios con latiguillos flexibles 1/2" o conexión Ø 35

Kit 1/2

Referencia: **778BOX**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca para urinario 1/2", kit 1/2:

Marco con junta de estanqueidad.

Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.

Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 83 mm).

Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».

Llave de corte y de ajuste del caudal, filtro y cartucho integrados y accesibles por la parte delantera.

Fluxor TEMPOFLUX H1/2" compatible a las aguas grises y al agua de mar.

Caja de empotramiento con protección, fluxor configurado para purga de la red protegida sin elemento sensible y accesorios de conexión.

Conforme con las exigencias de la norma francesa NF EN 12541 (nivel acústico clase II).

Conexión mediante boquilla de Ø 35 (para urinarios estándar) o racor de latón 1/2'' (para urinarios con alimentación mediante latiguillo flexible).

Para asociar con el tubo de descarga 752430 o 757430.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con la referencias: 778700 o 778707.