**Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro**

Fluxor temporizado con pulsación suave

Para tabique 10-35 mm - Rosetón de metal cromado

Referencia: **578212**

Información de prescripción

Placa de control para descarga directa TEMPOFLUX 2, kit 2/2:

Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

Rosetón Ø 195 de metal cromado.

Fijación mecánica del rosetón.

Simple descarga 6l.

Pulsación suave.

Para tabique de 10 a 35 mm.

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.

Caudal de base: 1 l/seg. con 1 bar dinámico.

Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.

Garantía 30 años.

A pedir con la referencia del bastidor 578305DE o 578405DE.