**Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro**

A pilas, Kit 1/2

Empotrada, modulable, estanca

Referencia: **464PBOX**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:

Para fluxores de descarga directa sin cisterna por conexión directa a la canalización.

Compatible con fluxor electrónico para inodoro.

Compatible para alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.

Marco con junta de estanqueidad.

Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.

Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).

Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».

Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y electrónica integrados y accesibles desde la parte delantera.

Protección antisifónica en el interior de la caja.

Purga de la red protegida sin elemento sensible.

Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con las referencias 464006, 464056, 465006 o 465056.