**Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro**

Fluxor temporizado con pulsación suave, AB, empotrar

Placa descarga simple 6l - Metal cromado

Referencia: **763041**

Información de prescripción

Placa de control y fluxor temporizado de descarga directa empotrado TEMPOFLUX 3, kit 2/2:

Sistema de descarga sin tanque: por conexión directa a la tubería.

Placa de metal cromado de 170 x 170 mm.

Fijación mecánica de la placa de control con tornillos ocultos.

Fluxor TEMPOFLUX 3 H3/4" compatible con agua de mar, aguas pluviales y aguas grises.

Pulsación suave.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Descarga simple 6l. Diseño redondo.

Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible a inodoros con sistema Rimless y adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir con la referencia del bastidor 564065DE o 564060DE, o con la caja de empotramiento 763BOX.