**Electroválvula**

Para TEMPOMATIC 3 urinario

Ø28 - 6V

Referencia: **492647**

Información de prescripción

Electroválvula.

Para TEMPOMATIC 3 urinario.

Racores M Ø11.

Funcona con una alimentación de 6V.

Dimensiones: 39 mm, Ø 28,5, cable: 100 mm.