**Válvula de desagüe de lavabo HYGIÉNA**

Desagüe con rejilla cóncava negro mate

M1"1/4, versión corta

Referencia: **6110BK**

Información de prescripción

Válvula de desagüe higiénica de lavabo M1"1/4 con rejilla cóncava (sin retención de agua).

Salida de agua libre, sin tornillo central (evita que se incrusten residuos y disminuye

las cepas bacterianas).

Rejilla de latón pulido cromado, acabado de Teflon®, cuerpo de ABS cromado.

Ajuste mínimo. 1 mm, máximo 2 mm.

Conforme NF EN 274-1.