**Electroválvula**

Para TEMPOMATIC 3 y TEMPOMATIC 4 lavabo

Con ajuste de caudal - M28 - 6V

Referencia: **479650**

Información de prescripción

Electroválvula con pistón y caudal ajustable.

Para TEMPOMATIC 3 lavabo (después de mayo de 2023).

Para TEMPOMATIC 4 lavabo (con caudal ajustable).

Funciona con una alimentación de 6V.

Dimensiones: 36 + 38 mm, M28 x 1,5.