**Inodoro suspendido S21 S**

Acero inoxidable 304 negro mate

Referencia: **110310BK**

Información de prescripción

Inodoro suspendido.

Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.

Diseño puro y elegante.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Acabado de Teflon® negro mate.

Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Borde con efecto agua.

Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.

Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.

Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.

Parte inferior cerrada.

Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable negro mate que se pueden utilizar en lugar de la tapa.

Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.

Se suministra con una pletina de montaje y 6 tornillos antirrobo TORX.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.

Peso: 11 kg.

Garantía 30 años.