**Lavabo sobre encimera QUADRA**

Acero inoxidable 304 negro mate - Sobre encimera

Referencia: **120650BK**

Información de prescripción

Lavabo sobre encimera, semiempotrado, 380 x 380 mm.

Adecuado para un grifo mural o alto.

Diámetro interior del lavabo: 310 mm.

Diámetro de la plantilla para montaje encastrado: 310 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Acabado de Teflon® negro mate.

Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.

Acabado anticortes.

Se suministra sin válvula. Posibilidad de añadir una válvula en acabado negro (6110BK) o una válvula en acabado cromado (6110).

Sin rebosadero.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN-14688.

Peso: 3 kg.

Garantía 30 años.