**Racor rápido BIOFIL M24/125 antivandalismo**

Para ducha mural fija o panel de ducha

Referencia: **821125**

Información de prescripción

Racor rápido M24/125 para ducha mural fija o panel de ducha.

Instalación rápida y sencilla del dispositivo de filtración en una ducha mural o en un panel de ducha tipo DELABIE (SPORTING, SECURITHERM...).

Versión antivandalismo: racor inviolable para evitar cualquier vandalismo y desmontaje del filtro terminal no permitido.

Garantía 30 años.