**Electroválvula**

Para las gamas TEMPOMATIC y BINOPTIC lavabo

MM3/8" - 12V - Con filtro

Referencia: **495612**

Información de prescripción

Electroválvula con filtro.

Para productos de las gamas TEMPOMATIC y BINOPTIC lavabo.

Racores M3/8".

Funciona con una alimentación de 12V.

Dimensiones: 64 x 50 mm.