**Caja de control electrónica**

Para TEMPOMATIC 3

A pilas

Referencia: **492446**

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Para TEMPOMATIC 3.

Funciona con una alimentación a pilas 6V.

Dimensiones: 57 mm, Ø 49.