**Cartucho cerámico Ø40 con equilibrado de presión**

Cartucho con base

Sin limitador de caudal

Referencia: **N252**

Información de prescripción

Cartucho cerámico Ø40 con equilibrado de presión y base.

Para gamas de grifos mezcladores de lavabo sobre repisa:

- 2211EP, 2211LEP

- 2520EP, 2520LEP, 2520TEP / 2521EP, 2521TEP, 2521LEP

- 2720LEP, 2720TEP / 2721TEP, 2721LEP (modelos vendidos hasta 12/2022)

- 2820LEP, 2820TEP (modelos vendidos hasta 05/2023)

- 2821TEP, 2821LEP

- 2565TxEP (modelos vendidos hasta 03/2020)

Para gamas de grifos de mezcladores de lavabo murales:

- 2445EP, 2446EP, 2455EP, 2456EP

Pour gamas de grifos mezcladores de ducha:

- 2239EP, 2239EPS

- 2539EP, 2539EPS

- 2739EP, 2739EPS, 2739TEP, 2739TEPS