**Caja de control electrónica**

Para TEMPOMATIC lavabo

A pilas

Referencia: **495446BC**

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Módulo electrónico para grifería de lavabo TEMPOMATIC.

Con función de descarga periódica.

Funciona con una alimentación a pilas 6V.

Dimensiones: 110 x 75 x 41 mm.