**Caja de control electrónica**

Para TEMPOMATIC urinario y ducha

A red

Referencia: **487449**

Información de prescripción

Caja electrónica.

Módulo electrónico para grifería TEMPOMATIC de urinario o de ducha.

Funciona con una alimentación a red 12V.

Dimensiones: 75 x 75 x 37 mm.