**Alimentación eléctrica**

Para TEMPOMATIC 4 lavabo - después de febrero de 2016

Empotrado - a red - 230/6V

Referencia: **490240**

Información de prescripción

Alimentación eléctrica.

Empotrado para TEMPOMATIC 4.

Funciona con una alimentación a red 230/6V .

Para TEMPOMATIC 4 con fecha posterior a febrero de 2016.

Dimensiones: 50 x 50 x 25 mm.