**Panel de ducha mecánico**

Mecánico, alimentación por latiguillo flexible

Mango de ducha amovible, aluminio

Referencia: **791360**

Información de prescripción

Panel de ducha mecánico:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Grifo mezclador de ducha mecánico no temporizado.

Mango de ducha deslizante sobre barra cromada con flexo.

Alimentación oculta mediante latiguillo flexible.

Racores M1/2".

Fijaciones ocultas.

Filtros.

Panel de ducha adaptado para PMR.

Garantía 30 años.