**Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM**

Kit de ducha termostático con grifo mezclador H9768

Con racores excéntricos STOP/CHECK

Referencia: **H9768KIT**

Información de prescripción

Barra de ducha con grifo mezclador termostático bimando.

Kit de ducha con grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.

Grifo mezclador termostático sin válvulas antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

No hay riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable hasta 43°C.

Doble limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueable a 41°C, 2º limitador activado a 43°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 9 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.

Salida de ducha M1/2".

Filtros integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

• Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con jabonera y flexo (ref. 836T1).

• Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador termostático conforme a la norma NF Médica.

Grifo mezclador termostático adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Conjunto de ducha con garantía de 30 años.