**Conjunto de prelavado bajo con grifo mezclador**

Conjunto de prelavado con mango de ducha

Referencia: **5526**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo con columna y gancho orientable.

Grifo mezclador de un orificio para fregadero mediante control por palanca de cable.

Adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Mango de ducha antical con chorro regulable: chorro recto, chorro efecto lluvia, chorro laminar.

Caudal: 7 l/min a 3 bar.

Flexible blindado L.0,50 m negro de calidad alimentaria.

Columna de acero inoxidable de 3/4".

Muelle-guía de acero inoxidable.

Latiguillos flexibles H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.