**Caja de empotramiento para grifo mezclador de ducha termostático**

Grifo mezclador secuencial, kit 1/2

Empotrada con codo, estanca

Referencia: **H96CBOX**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca para grifo mezclador de ducha termostático secuencial, kit 1/2:

- Marco con junta de estanqueidad.

- Conexión hidráulica por el exterior y mantenimiento por la parte delantera.

- Alimentación superior.

- Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

- Compatible con revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 80 mm).

- Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe» (tubería recubierta con otra tubería).

- Llaves de corte y de ajuste del caudal, filtros y cartucho integrados y accesibles por la parte delantera.

- Grifo mezclador termostático secuencial de ducha.

- Entrega en 2 kits: purga de la red protegida sin elemento sensible.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la placa de control con la ref. H9633.