**Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC**

A red

Panel, sin caño

Referencia: **447100**

Información de prescripción

Grifo electrónico de lavabo para panel:

Alimentación a red con electroválvula de 3/8".

Transformador 230/12 V.

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Distancia de detección ajustable.

Descarga periódica configurable (purga preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Fijación sobre panel de 1 a 12 mm.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.