**Electroválvula**

Para TEMPOMATIC inodoro y urinario

MM 1" - 12 V

Referencia: **461035**

Información de prescripción

Electroválvula.

Para TEMPOMATIC inodoro y urinario (excepto ref. 463326).

Racores MM 1".

Funciona con una alimentación 12V.

Dimensiones: 108 x 107 mm.