**Electroválvula**

Para TEMPOMATIC 1 y 2 y BINOPTIC 1 lavabo

MM3/8" - 6V - Con filtro

Referencia: **495606**

Información de prescripción

Electroválvula con filtro.

Para TEMPOMATIC 1 y 2 y BINOPTIC 1 (antiguo diseño).

Racores MM3/8".

Funciona con una alimentación de 6V.

Dimensiones: 78,2 x 63,5 mm.