**Electrovanne**

Pour TEMPOMATIC 1 et 2 et BINOPTIC 1 lavabo

MM3/8" - 6V - Avec filtre

Référence: **495606**

Descriptif CCTP

Electrovanne avec filtre.

Pour les TEMPOMATIC 1 et 2 et les BINOPTIC 1 (ancien design).

Raccords MM3/8".

Fonctionne avec une alimentation 6V.

Dimensions : 78,2 x 63,5 mm.