**Electroválvula**

Para TEMPOMATIC 4 urinario y BINOPTIC empotrado

MM1/2" - 6 V

Referencia: **430646**

Información de prescripción

Electroválvula.

Para TEMPOMATIC 4 urinario y BINOPTIC empotrado.

Racor MM1/2".

Funciona con una alimentación 6 V.

Dimensión: 67 mm.