**Sensor**

Para BINOPTIC y TEMPOMATIC 2

Con cable de 0,70m

Referencia: **CEL378V**

Información de prescripción

Sensor.

Para lavabo BINOPTIC y TEMPOMATIC 2.

Con cable: longitud 0,70 m.