**Lavamanos "Hygiène" con peto alto**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con 2 orificios para grifería Ø 22 y Ø 30

Referencia: **188300**

Información de prescripción

Lavamanos hospitalario mural con peto de 450 mm.

Adecuado para hospitales, centros de salud y clínicas.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Con 2 orificios para grifería Ø 22 y Ø 30 superpuestos para célula electrónica.

Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.

Lavabo profundo para limitar el riesgo de salpicaduras y para un cómodo lavado de manos.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 10,2 kg.

Garantía 30 años.