**Placa de control**

Para TEMPOMATIC inodoro bimando

A red - Acero inoxidable satinado

Referencia: **464PISS**

Información de prescripción

Placa de control sola con electrónica integrada.

Para fluxor sin cisterna TEMPOMATIC bimando.

Alimentación a red 230/6 V.

Acabado placa de acero inoxidable satinado y botón de metal cromado.