**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX lavabo

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743795**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para griferías TEMPOMIX de lavabo.

Para las referencias 795000 y 795100 antiguo diseño..

Temporización de ~7 seg.

Caudal ajustable de 1,4 a 6 l/min.