**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX lavabo

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743796**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOMIX de lavabo.

Para grifos murales de lavabo TEMPOMIX tipo 796000, 796838,797000,798152 antiguo diseño.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal ajustable de 1,4 a 6 l/min.