**Dispensador de jabón electrónico mural BINOPTIC**

Dispensador electrónico de jabón líquido o espuma

A red, acero inoxidable 304 satinado, transmuro

Referencia: **512111S**

Información de prescripción

Dispensador de jabón electrónico mural.

Dispensador de jabón líquido o espuma

Modelo antivandálico para transmuro (TC) hasta 110 mm.

No es necesario ningún contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 satinado.

Bomba antidesperdicio.

Caja de control electrónica independiente que permite ser instalado bajo el lavabo o transmuro en patinillo de instalaciones.

Dispensador de jabón automático: alimentación a red con transformador de 230/6 V.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. o para jabón especial de espuma.

Longitud total del caño: 115 mm.

Suministrado con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado (no incluido).

Dispensador de jabón mural electrónico con garantía de 30 años.

CE.