**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPLOFLUX 2 inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743622**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOFLUX 2 inodoro.

Para fluxor de inodoro empotrado o con bastidor.

Empotramiento 10-35 mm.

Caudal ajustable.

Temporización de ~7 seg.