**Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3**

Pulsación suave, de repisa, A.250

Pulsador

Referencia: **794120**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo temporizado de repisa:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de acero inoxidable cromado, altura de 250 mm para lavabo semiempotrado.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvula antirretorno.

Fijación reforzada mediante contratuerca.

Limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.