**Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 5**

A pilas, transmuro

Para tabique, L. 230

Referencia: **449416**

Información de prescripción

Grifo electrónico de un agua para lavabo mural:

Alimentación a pilas CR123 Litio 6 V.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado. L.150 mm.

Fijación mural para instalación transmuro.

Seguridad antiblocaje.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.