**Subconjunto para grifo mezclador mural**

Distancia entre ejes de 150 mm

Referencia: **G6493**

Información de prescripción

Subconjunto para conjunto de prelavado con grifo mezclador mural.

Para referencias G6432 y G6433.

Latón cromado.

Distancia entre ejes 150 mm.