**Asiento de ducha abatible Be-Line® con pata de apoyo**

Asiento mural abatible y extraíble

Aluminio epoxi negro mate

Referencia: **511930BK**

Información de prescripción

Asiento de ducha mural abatible extraíble Be-Line®.

Asiento de ducha para discapacitados, para personas con movilidad reducida (PMR).

Modelo diseño grande.

Extraíble: fácilmente extraíble con sistema de bloqueo antirrobo. Reduce el número de asientos en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario. Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a personas con movilidad reducida.

Se retiene en posición vertical. Caída amortiguada.

Adaptado para un uso intensivo de colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento macizo fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie antideslizante.

Buena resistencia al Betadine®.

Refuerzo con pata de apoyo articulada central.

Acabado aluminio negro mate permite un buen contraste visual con la pared de color claro.

5 puntos de fijación ocultos.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared.

Dimensions : 443 x 450 x 480 mm.

Espacio plegado: 87 x 541 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Asiento mural abatible con garantía de 30 años. Marcado CE.