**Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural**

Grifo mezclador monomando mural con caño BIOCLIP

Racores STOP/CHECK rectos, caño desmontable latón

Referencia: **2611EP**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo mural con equilibrado de presión SECURITHERM.

Grifo mezclador mural suministrado con 2 caños desmontables de latón.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.

Aislamiento térmico antiquemaduras Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (para limitar los nichos bacterianos).

Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiene L.150.

Grifo mezclador suministrado con racores murales rectos STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptados a las necesidades de los hospitales.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm.

Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima de la repisa del lavabo.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.