**Electroválvula**

Para ducha y urinario

MM1/2", 6 V, con filtro

Referencia: **495615**

Información de prescripción

Electroválvula con filtro.

Para productos de las gamas TEMPOMATIC urinario y SECURITHERM ducha.

Racores M1/2".

Dimensiones: 64 x 50 mm.