**Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2**

Palanca de temperatura estándar

Referencia: **700102**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo:

Temporización de ~15 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón macizo cromado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Ajuste lateral de la temperatura con palanca estándar y limitador de temperatura ajustable.

Garantía 30 años.