**Dispensador de jabón electrónico para instalar detrás de un espejo**

Módulo dos. jabón elect. para instalar detrás del espejo

Instalación detrás de espejo, a red, depósito 5L

Referencia: **510203SD**

Información de prescripción

Dispensador de jabón electrónico para instalar detrás de un espejo o mueble.

Sin contacto manual para una mejor higiene: dispensador de jabón con detección automática de manos por célula de infrarrojos.

Instalación sencilla:

- Incorporación en un mueble. Fijaciones por detrás y en los lados.

- Soporte en acero inoxidable 304, grosor de 1,2 mm.

- Alimentación a la red con transformador 100-240 V / 6 V 50-60 Hz.

Se suministra con un pictograma autoadhesivo para indicar la posición del dispensador de jabón en el espejo/mueble.

Bomba dosificadora antidesperdicio.

Depósito de gran capacidad: 5 litros.

Adecuado para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3.000 mPa.s o jabón de espuma especial.

Antibloqueo: parada automática en caso de uso continuado.

Dimensiones: 230 x 177 x 376 mm.

Peso: 1,6 kg.

Garantía de 30 años.

CE.