**Módulo 3 funciones para instalar detrás de un espejo**

Secamanos, dispensador de jabón y grifo electrónicos

Instalación detrás de un mueble-espejo, a red

Referencia: **510203I**

Información de prescripción

Módulo 3 funciones: dispensador de jabón y grifo electrónicos y secamanos eléctrico.

Sin contacto manual para una mejor higiene: dispensador de jabón, grifo y secamanos con detección automática de manos por célula de infrarrojos.

Instalación rápida y sencilla:

- Incorporación en un mueble. Fijaciones por detrás y en los lados. Soporte en acero inoxidable 304, grosor de 1,2 mm.

- Una sola conexión eléctrica para todos los elementos: alimentación a la red 230 V / 50-60 Hz.

- Conexión de agua de M3/8".

- Mueble espejo suministrado con tornillos de acero inoxidable para el muro de hormigón o el refuerzo de madera.

Module 3 fonctions :

Dispensador de jabón electrónico:

 - Bomba dosificadora antidesperdicio.

- Depósito de gran capacidad: 5 litros.

- Adecuado para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3.000 mPa.s o jabón de espuma especial.

Grifo de lavabo electrónico \*:

- Electroválvula antiestancamiento.

- Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

- Rompechorros antical.

- Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

- Llave de corte.

Secamanos de aire pulsado:

- Secado utrarrápido: secado en 10-12 segundos.

- Velocidad del aire: 360 km/h. Caudal de aire: 36 l/s.

- Bajo consumo de energía: 704 W.

- Nivel de ruido: 74 dBA.

- Clase I, IP23.

- Garantía 3 años.

Se suministra con pictogramas autoadhesivos para indicar la posición de las distintas funciones en el espejo/mueble: jabón, agua y aire.

Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.

Antibloqueo: parada automática en caso de uso continuado.

Dimensiones: 561 x 183 x 381mm.

Peso: 6,1 kg.

Garantía de 30 años.

CE.

\* Prever una válvula mezcladora PREMIX.